Příloha č. 5 výzvy: **„Profesionální zahradní traktor“**

**Minimální požadavky na konvektomat (specifikace):**

Výše uvedená technická specifikace je minimální požadovaný standard stanovený zadavatelem zakázky.

* sběrací koš o objemu minimálně 600 litrů
* výškový zdvih koše min.195 cm, zadní výhoz
* výška sečení 25 - 112mm
* záběr min.122cm
* plynulé nastavení výšky střihu ze sedadla
* počítadlo provozních hodin, ukazatel stavu paliva
* hydraulické řízení
* typ převodovky: hydrostatická
* dostupný servis v okolí cca 60 km
* dlouhodobě zavedená značka v ČR
* pevný rám pro případné připojení čelní sněhové radlice
* možnost připojení tažného vozíku
* tříválcový dieselový motor

Součástí dodávky je:

* Doprava na místo plnění
* Umístění, montáž, zapojení (vč. rozvodů), odzkoušení
* Zaškolení obsluhy
* Demontáž a zajištění ekologické likvidace stávajícího zařízení
* Bezplatný záruční servis po dobu záruční doby

Podmínky plnění zakázky:

* Zadavatel požaduje záruční lhůtu minimálně v délce 24 měsíců
* Záruční servis a dopravu technika na místo po dobu záruční lhůty hradí prodávající
* Dodavatel dodá při předání veškeré doklady nutné k uvedení zařízení do provozu